**דף מידע טכני לערכת תאורה TH1695**

* + - * אנרגיה:
        + מנוע בנזין Yamaha מדגם EF1000IS\ או אחר שיאושר מראש
        + הספק גנראטור KW 1
        + מתח עבודה 230 וולט, תדר 50 הרץ, חד פאזי
        + יכולת עבודה רציפה עד 10 שעות
        + הגנה נגד קפיצות במתח/ עומס יתר/ התחשמלות מובנת במערכת
      * לוח בקרה ופיקוד:
        + מד שעות עבודה
        + מפסק ראשי מואר להפעלת המערכת
        + מתג הפעלה מואר לכל גוף תאורה
        + מפסק כיבוי חרום למערכת התאורה
      * תורן:
        + גובה התורן 3.5 מטר הנפתח במספר שלבים
        + פתיחה וסגירת התורן ידנית ללא צורך בכלים נוספים ע"י מפעיל בודד
      * תאורה:
        + 2 פנסי היצף לד בעלי עוצמה כוללת של 40000 לומן \ (ניתן לבצע על ידי 4 פנסים בתנאי שעוצמת התאורה הכללית לא תרד )
        + זמן חיים של גוף התאורה כ 50,000 שעות
        + אטימות לגשם ואבק על פי תקן 68IP
        + אפשרות סיבוב הפנסים בזמן עבודה ב 360 מעלות בצורה אופקית
      * כללי:
        + מידות מערכת: 800x550x620 מ"מ
        + משקל ערכה 52 ק"ג
        + רעש המערכת במצב עבודה 60 Db במרחק 3 מטר
        + המערכת מאפשרת עבודה ע"י חבור למתח רשת 220 וולט
        + ניתן לנייד את המערכת על גבי גלגלים, מלגזה או הרמה ע"י 2 אנשים





