**דף מידע טכני לערכת תאורה TH1695**

* + - * אנרגיה:
				+ מנוע בנזין Yamaha מדגם EF1000IS\ או אחר שיאושר מראש
				+ הספק גנראטור KW 1
				+ מתח עבודה 230 וולט, תדר 50 הרץ, חד פאזי
				+ יכולת עבודה רציפה עד 10 שעות
				+ הגנה נגד קפיצות במתח/ עומס יתר/ התחשמלות מובנת במערכת
			* לוח בקרה ופיקוד:
				+ מד שעות עבודה
				+ מפסק ראשי מואר להפעלת המערכת
				+ מתג הפעלה מואר לכל גוף תאורה
				+ מפסק כיבוי חרום למערכת התאורה
			* תורן:
				+ גובה התורן 3.5 מטר הנפתח במספר שלבים
				+ פתיחה וסגירת התורן ידנית ללא צורך בכלים נוספים ע"י מפעיל בודד
			* תאורה:
				+ 2 פנסי היצף לד בעלי עוצמה כוללת של 40000 לומן \ (ניתן לבצע על ידי 4 פנסים בתנאי שעוצמת התאורה הכללית לא תרד )
				+ זמן חיים של גוף התאורה כ 50,000 שעות
				+ אטימות לגשם ואבק על פי תקן 68IP
				+ אפשרות סיבוב הפנסים בזמן עבודה ב 360 מעלות בצורה אופקית
			* כללי:
				+ מידות מערכת: 800x550x620 מ"מ
				+ משקל ערכה 52 ק"ג
				+ רעש המערכת במצב עבודה 60 Db במרחק 3 מטר
				+ המערכת מאפשרת עבודה ע"י חבור למתח רשת 220 וולט
				+ ניתן לנייד את המערכת על גבי גלגלים, מלגזה או הרמה ע"י 2 אנשים





